				물품구매규격서

서울특별시교육청

Ⅰ. 사업명 : 2021학년도 대학수학능력시험 수험생 책상용 칸막이 구매

Ⅱ. 과업내용

1. 개요

품명	규격	재질	총수량(개)	비고
수능 수험생 책상용 칸막이	Ⅲ. 세부내용 참조	압출아크릴	120,000	현장설치 포함
계			120,000

2. 납품(설치) 대상기관: 서울특별시 소재 243개교 및 각 교육지원청

권역	시험지구	납품수량(개)	설치 기관	소요예산(천원)
A	동부, 북부, 성북강북	25,270	59	412,335
B	서부, 중부, 성동광진	27,550	66	448,677
C	남부, 강서양천, 동작관악	31,820	71	517,488
D	강동송파, 강남서초	35,360	58	572,141
계		120,000	254	1,950,641

3. 배송 및 설치 기한

- 배송: 2020. 11. 25.(수)

- 설치: 2020. 12.  1.(화)

4. 배송방법: 배송지시(발송정보)에 따라 납품기간 내 배송 완료

※ 대상기관 및 기관별 세부내역은 추후 사업부서에서 별도 안내 예정

- 배송 및 설치 완료 후 변질, 파손 및 규격, 수량 이상이 발견된 제품의 경우 계약 상대자는 즉시 교체하여 재배송(납품)하여야 한다.

- 배송 시 주의사항: 배송 및 설치 완료 시 납품 완료 보고서를 제출한다.

5. 대금지급: 납품완료 후 대금 지급

6. 납품 일반지침

가. 납품 수행

1) 본 과업은 계약체결 즉시 착수하여야 하며 과업수행 시 세부 추진일정 등에 대하여는 사전에 발주기관과 긴밀히 협의 후 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 견본품을 사전에 제시하여 사업부서의 승인을 받은 후 납품한다.

3) 공급자는 물품 세부사양을 필히 숙지하여 물품의 형상, 치수, 성능에 결함이 없도록 동일 규격, 동일 성능 이상의 신품을 납품하여야 한다.

4) 제품 사용 시 진동이나 사용자의 접촉으로 바닥에 떨어지지 않고, 변형이 생기지 않아야 한다.

5) 모서리 부분은 안전을 고려하여 라운드 처리하고 표면을 매끄럽게 한다.

6) 납품ㆍ설치 시 설치물의 파손 등 손상 발생 시에는 즉시 통보하여 원상 복구 조치한다.

7) 납품ㆍ설치 시 사용했던 자재들은 납품 완료 후 즉시 현장에서 반출 처리한다.

8) 납품ㆍ설치 시 시험장학교 관리자의 지시에 따라 지정 시험실에 설치 완료한다.

9) 본 사업과 관련한 소송이 발생하였을 경우 일체의 손해보상 및 비용에 관한 책임은 해당 공급자가 진다.

10) 본 수행 지침에 규정되지 아니한 사항은 관계 법규 및 지침 등에 의거 업무담당자와 협의하여 수행하거나 결정한다.

나. 납품 변경

- 납품 수행 중 여건변동 등 부득이한 사유로 변경하고자 할 때에는 사전에 발주기관의 승인을 받아야 하고, 과업범위 또는 내용의 변경, 그 밖에 필요하다고 인정할 때에는 수행자와 협의하여 범위 및 내용을 변경할 수 있다.

다. 계약의 해지

- 발주기관은 아래 사유가 발생하는 경우에는 계약을 해지할 수 있다.

· 제반 계약조건과 지시사항을 위반 또는 성실히 이행하지 아니한 경우

· 사업을 부실 또는 태만하게 하는 경우

· 기타 감독공무원이 계약업체에서 업무를 수행할 수 없다고 판단한 경우

라. 지연배상금 및 부정당업자 제재 등

- 계약상대자의 귀책사유로 납품이 지연되는 경우「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제90조에 따라 지연배상금을 납부하여야 한다.

- 정당한 사유없이 계약조건 및 계약에 명시된 지시사항 등을 성실히 이행하지 않을 경우 발주기관은 계약해지 및 계약보증금을 회수할 수 있으며 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제92조에 따라 계약상대자는 부정당업자 제재 처분을 받을 수 있다.

마. 검사방법

- 납품물품 중 임의 발췌하여 상기 필요조건에 명시된 구비조건을 확인 검사하고 이에 적합한 것을 합격으로 한다.

- 검사는 발주기관에서 지정한 검사관이 이행한다.

바. 기타 일반사항

- 본 규격서 및 과업지시서의 해석에 대해 의견 차이가 있을 때에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 결정한다.

- 기타 상기 조건에 명시되지 아니한 그 밖의 사항에 대하여는 물품구매계약 일반조건 및 특수조건 등 지방계약법령 및 예산‧회계법령 관련 제반규정을 준수하여야 한다.

- 계약기간 중 대표자, 상호 등을 변경할 때에는 계약상대자는 발주기관의 서면승인 없이 계약이행에 따르는 일체의 권리와 의무를 제3자에게 양도‧양수할 수 없다. 다만, 발주기관에서 계약상대자의 권리와 의무의 양도‧양수를 승인한 경우에는 계약서상의 모든 권리와 의무 일체를 승계한 것으로 본다.

Ⅲ. 세부사양

1. 재질 및 가공 관련 주요 사항

구분	재질	가공
상판	압출 아크릴 3T	반투명인쇄(UV인쇄), 면취 가공
바닥판	압출 아크릴 5T	홈을 파서 상판과 접착, 바닥판 하단에 EVA 양면테이프 부착

2. 부품별 주요 사항

※ 상판 인쇄면과 바닥판 위치에 주의하여 부착

※ 상판 재단 후 면취 가공 실시

※ UV 인쇄 농도는 검정색(K) 8%,
백색(W) 15%로 하되, 적절한 투명도를 유지(2쪽 샘플 참조)

3. 상판 인쇄 관련 유의 사항

※ 반투명 인쇄(UV 인쇄) 시 농도는 검정색(K) 8%, 백색(W) 15% 내외로 설정하여 진행하되, 아래의 실제 칸막이 샘플과 같이 칸막이 너머 달력의 날짜가 보이도록 인쇄 농도를 적절히 조정

[참고] 샘플 칸막이의 UV 인쇄 프린터는 제조회사 ‘딜리’의 ‘네오선(NEOSUN)’모델임.

4. 기타 사항

◦ 상기 기준 중에서 주요 규격(상판 크기(가로 60cm × 높이 45cm), 바닥판 양면테이프 부착, 칸막이 비침과 불투명 정도 등)은 필히 준수 요망