한양대학교병원

신축 설계공모 지침서 (RFP)

2021. 10.

한양대학교병원 신축 설계요구서 (RFP)

1. 공모 개요

1.1 공모 명칭

“한양대학교병원 신축 설계공모”

1.2 공모 목적

한양대학교병원의 제한된 공간의 물리적 한계를 극복하고 의료계 변화 등에 대응하여 병원 발전 기반을 조성과 함께 병원 개원 50주년을 기념하고 새로운 50년을 준비하는 첨단 병원을 신축하여, 완전히 새로운 이미지의 한양대학교병원을 보여줄 수 있는 상징적이고 혁신적인 신축 병원 계획을 통해 외래환자 접근성을 획기적으로 개선하고자 함.

1.3 공모 방식

가. 선정방식 : 제한경쟁입찰

나. 응모 자격 :

- 건축사법령에 의한 건축사무소 개설을 신고한 자

- 입찰공고일 기준 5년 이내 의료시설(500병상 이상) 신축설계 실적업체 및 최근 3년 연속 연간 매출액 500억원 이상(대표자)업체
(건축설계 완료 또는 건축설계 진행중 및 공동분담 실적 포함)

- 조달청 인정 2020년 신용평가정보 BBB이상 및 부채비율 200% 이하 업체

- 국내사 및 외국사(권장)와 컨소시엄 구성 가능
(2021년 10월 12일 한 컨소시엄 구성 최종 제출 등록)

1.4 공모 기간

현장 설명회로부터 60일 (2021년 10월 12일 ~ 12월 10일)

1.5 공모 개요

가. 발주자 : 한양대학교병원

나. 병원 신축 면적
- 대지 위치 : 서울 성동구 왕십리로 222 일대

- 대지 면적 : 18,700㎡

- 연면적 : 73,400㎡

다. 목표 공사비 (VAT 포함)
- 예정 공사비 : 000,000 백만원 (본원 연결통로 포함)

- 예정 설계비 :   0,000 백만원
(기본 및 실시설계, 인테리어 및 각종 인증, 인허가 등 관련 비용 일체 포함)

라. 공모 설계 범위
- 병원 신축 및 기존건물 연결통로 기본설계

마. 권리 및 보상

(VAT 포함)

구 분	1위(당선작)	2위(우수작)	3~5위(참가작)	합계
상 금	실시설계 우선협상권	40백만원	각 20백만원	100백만원

- 당선자는 한양대학교병원에서 정한 설계 예정가격내에서 실시설계 우선협상권을 가진다.

- 제세공과금은 본인 부담

1.6 공모 절차

가. 현장설명회

- 일시 : 2021년 10월 12일 오후 3시

- 장소 : 한양대학교병원 권역응급의료센터 2층 365회의실

나. 질의응답

- 질의기간 : 2021년 10월 12일 ~ 10월 19일 12시(정오)

- 질의방법 : 이메일(jsson@hyumc.com)을 통한 질의

- 응답회신 : 응답서는 등록자의 사전 등록된 이메일로
각사별 동일 내용으로 회신

다. 응모안 제출

- 일시 : 2021년 12월 10일 12시(정오)

- 장소 : 한양대학교병원 신한프라자 B1층 물류팀

- 구비서류 제출 (첨부 참조)

라. 발표 및 심사 : 2021년 12월 15일 예정 (변경될 수 있음)

마. 결과 발표 : 추후 공지

바. 계약 체결 : 추후 공지

1.7 설계 범위 (설계사 선정후, 계약시)

가. 외래센터 신축
- 사업 수행을 위한 인허가를 포함한 전반적 설계 업무

- 공종 : 토목, 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 인테리어, 사인물, 색상계획, 조감도, 투시도, VE검토(Value Engineering), 스마트병원시스템, 물류반송설비, 교통영향평가, 환경영향평가, 공사비내역서, 물량산출서, 인허가 등 사업 수행에 필요한 모든 사항

1.8 선정 기준

내부 평가 기준에 의거 평가

1.9 추진일정

구 분			설계공모 추진일정	비고
2021년	10월	6일	제한경쟁입찰 설계공모공고
		12일	현장설명회
	12월	10일	설계안 제출 마감	약 60일
		15일	제안 발표 및 설계안 심사	변경될 수 있음
		22일	우선협상대상자 선정	변경될 수 있음
		29일	설계사 최종 선정	변경될 수 있음
2022년	01월		설계 시작
	05월		기본설계 완료	50주년 기념행사
	06월		건축인허가 착수
2023년	03월		설계 및 인허가 완료
			건설사 공고
	05월		건설사 선정 및 착공
2025년	12월		완공
2026년	01월		개원

※ 2023년 2월 말까지 제1, 2 의학관 관련 공간 문제가 모두 해결되어야 함.

※ 제1의학관 철거시점 : 2023년 6월

2. 기본 방향

2.1 병원 신축 기본방향

한양대학교병원 신축 건물은

완전히 새로운 한양대학교병원의 이미지를 각인시켜 주어야 하고
기존 건물의 문제해결에 도움이 되어야 함.

가. 대체 공간 확보를 통한 순차적 공사 진행을 위한 시작

나. 독립적으로 운영 가능한 외래시설 배치 및 외래 환자 접근성 개선

다. 한양대학교 및 병원 이미지 개선

라. 내부 공간변화 및 향후 확장 및 증축 대응

마. 지하공간의 최대 활용 (한양사이버대학교 연계 고려)

2.3 외래센터 신축 부지

가. 신축 예정 부지

나. 인접시설 계획

- 제1의학관 철거

- 병원 신축 공사 중, 제2의학관은 제1의학관의 대체 건물로 활용하고, 완공 후 철거 예정

- 제2의학관의 대체 공간을 설계사가 제안할 수 있는 경우, 제1의학관과 제2의학관을 동시에 철거할 수 있음

- 건축의도에 따라 의과대학 본관을 활용할 수 있으나, 범위는 최소화하여 계획 가능

3. 건축 계획

3.1 사업개요

가. 신축규모

- 병원 신축 연면적 : 73,400㎡ (지하주차장 포함)

지상 최대 약 32,000㎡ 가능 (용적률 제한)

나. 주요기능

- 외래진료시설 : 기존 외래 전체 이전, 암센터(병원) 및 낮병동

교육연구시설

편의시설

지하주차장 (825대 규모)

다. 신축 대지조건

- 대지면적 : 18,700㎡

- 제1의학관 철거

- 제2의학관은 제1의학관의 대체 건물로 활용하고, 신축 완공 후 철거

- 제2의학관의 대체 공간을 설계사가 제안할 수 있는 경우,
제1의학관과 제2의학관을 동시에 철거할 수 있음.

- 건축의도에 따라 의과대학 본관을 활용할 수 있으나, 범위는 최소화

3.2 설계 주요 지침

- 한양대학교병원 신축 건물을 한양대학교의 정문을 상징할 수 있는 디자인으로 계획

- 신축건물과 기존건물의 환자 및 의료진의 원활한 이동방안 제시

- 지하철(2호선 한양대역)과 직접 연결 가능한 통로 계획

- 대지의 형태와 조화를 이룰 수 있는 디자인으로 계획

- 외래환자, 방문객, 직원, 학생들을 맞이하는 환대공간으로써의 혁신적 로비공간 계획

- 기존 외래진료부 전체를 신축 건물로 이전하고 본관과 서관은 치료·검사기능 강화

- 외래진료부는 진료과별 수요변화에 대응할 수 있도록 융통성있는 공간으로 계획

- 병원 신축 건물과 기존건물 리모델링이 원활하게 진행될 수 있는 단계별 계획 수립

- 향후 신축 사이버대학교 건물과 지하주차장을 연계할 수 있도록 계획

- 신축 건물이 대학 진출입을 위한 보행자에게 방해가 되지 않도록 계획

- 현재 도로는 공사 후 복원 또는 대안 제시

- 지하철, 버스 등 대중교통 이용객의 도보 접근 편의성

- 차량 및 택시 이용객의 접근성 및 승하차 공간의 편의성

- 공사 기간 중 주변 건물 안전성 확보

- 본관과 서관에 재배치되는 치료·검사시설(내시경, 영상의학 등)은 입원 및 외래환자가 공유할 수 있도록 재배치 예정

- 병원 신축 및 기존 건물 리모델링 완료 후 現 제2의학관을 철거하고 의료시설의 추가 증축이 가능한 범위 내에서 신축 용적률 활용

- 시설물을 원활하게 유지 보수 할 수 있는 공법, 자재 등 계획

- 지하철 2호선과의 장기적인 소음, 진동 방지 계획

- 각 공종별 내진 설계

3.3 병원 신축 관련 규정

가. 층수 : 관리높이 28~35m <한양대학교 도시관리계획 세부계획 결정(변경), 서울특별시고시 제2020-563호(2020.12.24.)>

나. 구조 : 고도제한, 경제성, 모듈, 증축에 부합하는 방안

다. 지반 : 주변 지질조사서 참조

라. 한양대학교 도시관리계획 세부시설 조성계획 (2구역)

마. 각종 법적 규정에 부합

바. 상위계획(지구단위계획, 에너지사용계획, 교통영향평가, 환경영향평가 등)에 부합

사. 의료법, 의료기관인증 등 의료시설 관련 각종 평가 기준에 부합

아. 외래센터는 건축물에너지 효율등급인증(2등급이상) 및 서울시 건축허가 기준에 부합

자료기준	: 한양대학교 도시관리계획 세부시설 조성계획 결정(변경), 서울특별시고시 제2020-563호(2020.12.24.)

밀도	: 용적율 209.76%, 관리높이 28~35m

입지특성	: <간선도로 인접지>
- 현황 및 개방공간 유지

- 50m 이상 장방형 건축시 개구부 확보

- 옹벽 지양, 도로 노출부에 가로활성화 용도 도입 권장

건물번호	건물명	건축면적		연면적		지상층 연면적		층수		비고
		제1종일반주거지역 (자연경관지구)	제2종일반주거지역 (7층)	제1종일반주거지역 (자연경관지구)	제2종일반주거지역 (7층)	제1종일반주거지역 (자연경관지구)	제2종일반주거지역 (7층)	지하	지상
7	도서관	2,187.66	-	12,284.66	-	12,074,31	-	1	6
8	제1의학관	1,550.98	-	9,180.35	-	9,180.35	-	-	6	철거
9-1	의생명연구동	2,094.80	-	11,783.80	-	9,529.80	-	1	7	취소
41	연구지원센타	-	2,156.03	-	14,766.87	-	11,956,56	2	7
49	물탱크실	-	-	721.65	-	-	-	-	1
76	정문관	773.79	1,931.10	9,238.44	19,430.36	4,491.54	8,949.86	3	7	취소
소계		6,607.23	4,087.13	43,208,90	34,197.23	35,276.00	20,906.42

※철거 및 취소 건물의 연면적을 활용하여 외래센터 신축계획 수립

4. 설계 공모 세부사항

4.1 제공 자료

가. 설계요구서(RFP)

나. 부서 요구사항 및 면적계획

다. 지질조사서, 오우수관망도

라. 지구단위 교통영향평가서, 도시계획 관련 자료

마. 인접시설 도면 및 한양사이버대학교 관련자료

4.2 최종 성과 제출물

가. 제출물

구 분	규격(mm)	수량	비 고
① 설계설명서	A3 (297×420)	10부	30쪽 이내 좌철
② 조감도,투시도	A1 (594 × 841)	2매
③ USB	관련 파일 일체	1개	발표자료 포함
④ 가격입찰서		1부	별도 밀봉 제출

나. 설계설명서

- 규격 : A3(가로 420mm × 세로 297mm) 크기로 하며, 좌철하여 제출

- 분량 : 30쪽 이내 (표지를 제외한 쪽수이며, 양면 인쇄 시 2쪽으로 간주하고 간지 삽입 시 1쪽으로 간주)

- 내용 (참고사항, 설계 의도에 따라 자유롭게 구성)

① 표지

② 목차

③ 투시도 및 조감도

④ 설계개요 및 시설현황, 층별 용도 및 면적

⑤ 계획 기본방향

⑥ 대지현황분석, 보행자 및 차량 동선계획, 신축 건물과 본원 연        결 통로 계획

⑦ 신축 병원 배치도, 평면도, 입면도, 단면도

⑧ 주차 계획도

⑨ 조경 및 외부 공간 계획

⑩ 기술계획 (기계, 전기, 정보통신, 소방 등)

⑪ 에너지절약계획 및 친환경 건축계획

⑫ 예상공사비 개략내역서, 관련법규 검토서 (별도 첨부 가능)

⑬ 공사비 절감 방안

⑭ 설계 일정표

⑮ 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항

다. 발표자료

- 20분 발표 분량

- 파일유형은 PPT로 하되, 내용구성 및 표현방식의 제한은 없음

- 발표자료 제출 이후 수정 불가

- 발표현장에서 구현 가능여부는 설계사에서 사전 확인해야 함.

라. USB

- 설계설명서 (PDF)

- 발표자료 (PPT 및 PDF)

- 조감도 및 투시도 이미지 파일, 각 A0 size

4.3 평 가

가. 항 목

구분	평가항목	세부평가요소	배점	비고
설계 역량 평가		- 제안업체 실적 - 담당건축사 경력 및 실적	5
설계 제안 평가	배치계획	- 배치 및 대지활용도 - 시설 및 공간 이용의 편의성 - 보행자 및 차량 진입 계획의 적절성 - 유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전확보 방안 등 - 본원과 연결 용이성 - 옥외공간계획의 창의성 및 적합성	20	상대 평가
	공간계획	- 로비 및 공용공간 계획의 창의성 및 적합성 - 부서배치 및 연계의 용이성 - 층고 및 단면계획의 적절성 - 내부공간 변화의 융통성 - 본원 연결 공간의 창의성과 적합성	20
	경관 및 주변과의 조화	- 한양대학교 및 병원 이미지 개선을 위한 상징성 - 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 - 입면 디자인 계획의 우수성 - 색상 및 재료 계획의 적절성	20
	기술계획	- 친환경계획 및 에너지 절감계획의 적절성 - 비용 절감 등 경제성 - 구조 및 공법의 안전성과 우수성 - 설계계획의 적절성 (유지관리비용 저감)	15
	소계		80
가격제안평가		- 최저가 대비 상대차등 평가	20
합계			100

나. 항목별 평가방법

1) 설계역량 평가

* 제안업체 실적(3점)

심사항목	배점기준		비고
10년이내(500병상) 신축설계 실적	5건 이상	3
	4건	2.5
	3건	2
	2건	1.5
	1건	1

* 담당건축사 경력 및 실적(2점)

심사항목	배점기준		비고
10년이내(500병상) 신축(설계분야) 경력 및 실적	5건 이상	2
	4건	1.6
	3건	1.2
	2건	0.8
	1건	0.4

2) 상대평가 항목

- 제출한 발표자료를 기준으로 공정한 평가를 위해 제안서 평가단

을 구성하여 평가함.

예)  ○ 20점 배점 시 : A(20점), B(16점), C(12점), D(8점), E(4점)

○ 15점 배점 시 : A(15점), B(12점), C(9점), D(6점), E(3점)

등 위 업체수	매우 우수(A) [20점] [15점]	우수(B) [16점] [12점]	보통(C) [12점] [9점]	미흡(D) [8점] [6점]	매우 미흡(E) [4점] [3점]
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11개이상	업체수*0.1	업체수*0.2	업체수*0.4	업체수*0.2	업체수*0.1

※ 참가업체가 11개 이상일 경우 등위배분은 소수점 이하는 반올림함.

3) 가격평가 방법

- 평가점수 산출식

[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {해당입찰가격} RIGHT )]

- 최저입찰가격 : 유효한 입찰자 중 최저입찰가격

- 해당입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격

- 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점 이하의 숫자가 있는                 경우에는 소수점 셋째 자리에서 반올림함.

- 입찰예정가격은 비공개이며 배점한도는 20점으로 한다.

4) 기타

- 종합평가 결과 70%이상 확득한 업체 중 고득점업체를 우선협상대상자 선정

- 세부평가 기준은 공개하지 않으며 제안업체 평가결과에 대하여 이의를 제기할수 없음

- 종합평가 점수가 동일한 제안업체가 2개 이상일 경우에는 다음각 호의 순으로 결정한다

(1) 설계제인평가 점수가 높은 업체

(2) 가격제안 금액이 낮은 업체

(3) 추첨

4.4 추가사항

가. 저작권
제출된 설계안에 대한 저작권은 설계사에게 있으나, 저작권법에 따라 별도 협의함. 단, 한양대학교병원은 제출된 설계안에 대한 홍보, 활성화, 교육의 목적으로 사용할 수 있는 권리를 가지고 있음.

나. 제안설명회 및 심사

- 일 시 : 2021년 12월 15일 오전 9시

- 장 소 : 한양대학교병원 동관 8층 제2회의실

(각 회사별 4인 이내로 제한)

- 발표 순서는 현장에서 정함.

다. 심사위원 구성

심사위원회는 7인으로 구성하며, 선정방법은 다음과 같음

- 외부 심사위원은 아래 학회 및 협회에서 각각 2~3인을 추천 받아 <한양대학교병원>에서 선정함.

- 외부 심사위원 4인
·대한건축학회 추천 1인
·한국의료복지건축학회 추천 1인

·한국건설관리학회 추천 1인
·한국건축가협회 추천 1인

- 한양대학교병원 3인

라. 기타
본 설명서에서의 내용은 실제 법규와 차이가 날 수 있으므로, 각 설계사에서는 관련 규정을 재확인하여야 함.

5. Space Porgram

연면적 ±5% 범위 내에서 설계

부서 순면적 ±10% 범위 내에서 설계

제시된 면적은 공용복도, 수직동선 등 공용면적을 제외한 순면적

접수 및 대기공간은 설계의도에 따라 분산 또는 통합 배치가능

공용공간과 편의시설은 설계의도에 따라 자유롭게 구성

부서요구 실명은 별도 자료로 제시

5.1 면적 종합

부문	부서	부서 순면적 (㎡)	비 고
외래부	정형외과	250
	관절재활	170	척추센터 고려, 재활과 인접배치
	마취통증클리닉센터	85	정형, 관절 인접배치
	외래재활치료실	115
	소아청소년과	225
	당뇨센터	70
	가정의학과	115
	류마티스 병원	510	외래 영상의학 접근성 고려
	국제진료	70
	뇌·신경센터	550	신경과·신경외과
	심혈관센터	435
	내분비대사내과	95
	호흡기알레르기내과	215
	감염내과	40
	흉부외과	85
	소화기내과	195
	신장내과	105
	여성센터	375	산부인과
	유방갑상선	185	여성센터 인접배치
	안과	310
	이비인후과	370
	외과	120
	피부과/성형외과	465
	비뇨의학과	275
	치과	365
	암센터	510	암센터-항암주사-낮병동-외래주사-임상센터-정신건강 연계

부문	부서	부서 순면적 (㎡)	비 고
외래부 (계속)	외래주사실	90	낮병동 인접배치
	항암주사실	130	낮병동 인접배치
	낮병동	420
	마음건강클리닉	170	암센터 인접배치
	소계	7,115
중앙진료부	영상의학과	450
	진단검사의학과	125	외래 채혈/ 채뇨실
	소계	575
공급부	외래약국	40
	하역장	200
	물품창고	660
	폐기물보관	50
	소계	950
관리부	원무과	250	사무실, 접수 및 수납 포함. 층별·영역별 분산배치
	의무기록실	120
	주차관제 및 보안실	40
	청소용역원실	90	갱의 및 휴게공간 포함
	보안용역원실	50	갱의 및 휴게공간 포함
	통합관제센터	180	시설팀 사무공간 포함
	통합안내센터	120	사회복지, 고객지원, 진료협력
	직원상담 및 휴게실	60
	소계	910
교육연수부	교수연구실 및 의국	1,700	60실, 부속실 포함
	대강당	500	300석 규모
	회의시설	420	대·중·소 회의실
	임상약국	40

부문	부서	부서 순면적 (㎡)	비 고
교육연수부 (계속)	임상센터	570
	바이오뱅크	60
	인체유래은행	40
	세포치료센터	650	외주시설, 기존 서관7층
	소계	3,980
부대시설	편의시설	2,000	카페, 생활용품점, 외래식당, 편의점, 은행, 의료용품점, 우체국 등
	암헬스케어 전문점	100	모발, 메이크업 용품 등 – 암센터 인접 배치
	교직원체력단련	250
	예비	2,550	건강검진센터 가능
	소계	4,900
예비지		3,570	연구시설로 활용 예정
기계전기실	기계·전기·공조실	4,500
	소계	4,500
순면적 합계		26,500
G/N		1.60
의료시설 연면적		42,400
지하주차장		31,000	825대 기준
연면적 합계		73,400

5.2 부서 요구사항

정형외과

- 영상의학과, 관절재활, 통증클리닉과 인접배치

- 류마티스병원과 접근성 고려

- 마취통증클리닉센터 치료 연계

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1		100㎡ 이상 확보
진료실	6
창고	1
갱의실	-
초음파실	1
석고실	1
준비실/처치실	1
계		250

관절재활

- 외래운동치료실 인접 배치

실명	실수	부서 순면적	비고
접수 및 대기실	1
준비실	1
진료실	3
예진실	1
초음파실	1
계		170

마취통증클리닉센터

- 정형외과, 관절재활 인접 배치

실명	실수	부서 순면적	비고
통증치료실	1		8Bed
C-ARM	1
진료실	1
대기	1
계		85

외래재활치료실

실명	실수	부서 순면적	비고
대기	1
근전도실	1
열전기치료실(파라핀 포함)	1		6Bed
환자갱의실	2
장애평가실	1
ESWT/rTMS	1
계		115

소아청소년과

- 육아지도실 근처 배치와 진료센터 내 소아화장실 배치

- 관련 편의시설인 수유실 인접 배치

- 놀이방은 수익연계를 위하여 임대 편의시설에 배치하여 활용도와 병원 수익 확대

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
간호 갱의실	-		통합배치
처치실	1
진료실	5
준비실	1
육아지도실	3
소아화장실	1
수유실			공용 수유실 인접배치
놀이방			임대 편의시설 인접 배치
계		225

당뇨센터

실명	실수	부서 순면적	비고
당뇨 단체교육	1
당뇨 개인 교육	1
사무실	1
계		70

가정의학과

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기
진료실
치료실
초음파검사실
맞춤형 비만센터
계		115

류마티스병원

- 가급적 건물 주출입구 인근 전면에 배치

- 영상의학과, 외래채혈실, 관절, 정형외과, 안과 등 협진과와 연계를 고려하여 배치

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1		접수인원 4인
진료실	10
준비실	1
진료보조실	1		1인책사, 보험평가 업무
초음파실	1
처치실	2
예방센터	1		상담·교육영역 분리
상담실	2
교육실	1		5~6인 기준
회의실	1		12인 기준
계		510

국제진료센터

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
통역대기실	1
국제진료실	1
계		70

뇌·신경센터

- 신경과와 신경외과 통합 운영

- 대기 공간을 공유하고 관련 검사시설인 신경 생리검사실을 인접배치

실명		실수	부서 순면적	비고
접수/대기		1
준비실/처치실		1
신경과 진료실		9
신경외과 진료실		4
뇌혈류검사실		1		초음파 TCD
인지기능검사실		1
상담실/갱의실		2		공동사용
신경생리검사실
	접수/대기	1
	뇌유발전위실	1
	(신경)근전도실	1
	판독실/회의실	1
	세면/삼푸실	2		EEG 전실내 양쪽에 설치
	갱의실	1
	창고	1
	뇌파검사실	1
	뇌파실(EEG)	2
	뇌파모니터링(EMU)	1
	동작검사실	1		파킨슨병모니터일
	기립경사도검사	1		자율신경검사
계			550

심혈관센터

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
진료실	4
PWB사지혈압·중심혈압검사	1
심전도 (PB부착)	2
운동부하검사실	1
심장초음파실	2
판독실	1
계		435

내분비대사내과

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
진료실	3
계		95

호흡기알레르기내과

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
진료실	3
결핵상담실	1
간호설명·교육실	1
검사대기	1
알레르기검사실	1
알레르기 진정대기실	1		2Bed
폐기능검사실	1		기관지/운동유발검사
계		215

감염내과

- 호흡기내과 인접배치

- 감염 확산 방지를 위한 적정 공조계획 수립

- 비상시 동선 분리가 가능하도록 계획

- HMD환자 프라이버시 고려

실명	실수	부서 순면적	비고
진료실	1
예진실	1
대기실	1
계		40

흉부외과

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
진료실	1
처치/치료실	1
계		85

소화기내과

- 외과이 인접배치

- 내시경센터는 기존 건물 서관에 배치 예정(입원·외래 통합)이므로 본원 연결통로 접근성을 고려하여 배치

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
진료실	6
예진실	1
기능검사실(UBT.)	1
계		195

신장내과

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
진료실	3
계		105

여성센터(산부인과)

- 유방·갑사선과와 인접배치

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
준비실	1
진료실	4
처치실(리소토미 체어실)	2		Y체어실 2개실당 1개
상담실(여성종합진료)/예진실	1
상담실	1
태동검사실	1		태아 안녕검사(2Bed)
소수술실/처치실	1		자궁경/원추절재(LEEP), 소파술(PCB)
회복실	1		3Bed
창고/탕비실	1
초음파대기실	1
초음파실	3
판독실	1
초음파환자갱의실	1		파우더기능 포함
환자 화장실	1		갱의실 내부 배치
세척실	1
오물처리실	1
계		375

유방갑상선

- 여성센터 인접배치

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
환자갱의실	1		파우더기능 포함
진료실	2
검사대기실	1
초음파실	2
맘모톰소수술실	1
회복실	1
준비/세척실	1
회복실	1
창고	1
계		185

안과

- 검사와 진료 영역을 분리하고 검사 종류별 공간 분리

- 입원이 불필요한 수술 환자를 위한 소수술실 및 간이 회복 공간 운영

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
진료실	4
검사실(암실형)	1		백내장초음파, OCT, 백내장수술전검사4 – 파티션 분리
검사실(준개방형)	1		안과검사 4대, 검암실, 사시검사(5m 이상 확보)
사전검사(개방형)	1		시력, 안압, 굴절
레이져실	1		장비 2대
소수술실	1
세척실	1
오물처리실	1
회복실	1
수술상담실	1
준비실	1
계		310

이비인후과

- 호흡기알레르기과와 인접배치

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
준비실/처치실	1
간호 갱의실	-		통합운영
진료실	6		둥겨2, 비과2, 이과2,
전정기능검사	1		검사별 파티션 분리-4개
청력검사실	1		2대 기준
평형검사	1		장비4대, 검사베드 2
추가 검사실	2		알러지·미후각·코기능
인지검사	2		언어·인지 분리
창고	1		비품창고
수술상담실/두경부암교육	1
보청기/인공와우 상담실	1
경식도내시경	1
세척실	1
오물처리실	1
계		370

외과

- 소화기내과 인접배치

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
진료실	3
처치실/준비실	1
계		120

피부·성형외과

- 환자 프라이버시 확보를 위해 검사, 치료 영역 분리

- 정신건강의학과 연계 고려

실명	실수	부서 순면적	비고
접수 / 대기	1
진료상담실	1
진료실	6		피부3, 성형3
검사/치료 대기공간	1
진균검사실	1
사진촬영실	1
치료실	5		피부2, 성형3
광선치료실	1
레이저실	2
피부관리실	1		3Bed
물품보관실	1
환자탈의/파우더룸	2
임상간호사실	1		2인 기준
소수술실	1
오물처리실	1
계		465

비뇨의학과

- 진료와 검사영역을 분리하여 검사자의 프라이버시 확보

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
간호 갱의실	-
준비실	1
진료실	3
검사대기실	1
처치실	1
검사실	1		요역동, 요속검사, 화장실 포함
방광경실	1		화장실 포함
정자채취실/남성학검사	1		방음 필수
체외충격파 쇄석실	1		조정실 포함
초음파실	1
자기장치료실	1
세척실	1
오물처리실	1
계		275

치과

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
치료실(보철, 교정, 진료)	17		6개분과 보존2, 구강외과3, 교정3, 치주3, 보철3,
소아치료	1		1 Chair
기공실/도재실	1		창가 배치
조정실	1
CT	1
파노라마	1
상담실/구강교육실	1
물품보관실	1
환자파우더실	2		남여구분
위생사실	1
VIP 진료실	1
물리치료실	1
계		365

암센터(병원)

- 혈액종양내과 포함

실명	실수	부서 순면적	비고
접수	1		4인 근무 기준
대기	1
진료실	13
코디네이터실	1
준비실	1
간호갱의실	1		내부 화장실 설치
교육실	1
다학제협진	1
계		510

외래주사실

- 낮병동 인접배치

실명	실수	부서 순면적	비고
주사실	1		9Bed
근육주사실	1		2Bed
소아주사실	1
준비실	1
NS. 대기	1
계		90

항암주사실

- 낮병동 인접배치

실명	실수	부서 순면적	비고
주사실	1		9Bed
2인실	2
주사 체어	1
NS. 준비실	1		반송설비 설치, 3인 근무 기준
소독물실	1
환자화장실	2
계		130

낮병동

- 암센터, 항암주사실 인접배치

실명	실수	부서 순면적	비고
1인실	2		화장실 포함
2인실	2
4인실	4
환자화장실	2
보조자대기실	1		10인 기준
NS	1		반송설비 설치, 4인 근무 기준
환자분류실	1
준비실	1
오물처리실	1
린넨실	1
간호사갱의실	1
계		420

정신건강의학과 (마음건강클리닉)

- 암센터(병원) 인접배치

- 공유 세미나실 인접배치 (집단치료상담 운영)

실명	실수	부서 순면적	비고
접수	1
대기	1
진료실	2
관찰진료실	1
전공의실(예전실)	1
검사 및 치료실	1		인지행동
계		170

영상의학과

실명	실수	부서 순면적	비고
접수/대기	1
X-Ray	2
X-ray (흉부)	1
X-ray (RF투시겸용)	1
X-ray 조정실	2
Sono	4
MRI	1
CT	2
MRI/CT 조정실	2
통합기계실	2
갱의실(환자)	4
창고	1
계		450

진단검사의학과 (채혈/채뇨)

- 통합채혈/채뇨/채담은 인력의 효율적 관리와 환자 접근성 및 이용 순서를 고려하여 배치

- 검체를 본관 진단검사의학과로 이송하기 위한 이송설비를 고려하여 계획

실명	실수	부서 순면적	비고
외래채혈실	1		6인동시 채혈, 중앙집중형
소아채혈	1
채뇨실(화장실)	2		남녀구분, Pass Box
채담실	1
대기	1
계		125

별첨. 필요양식 – 별도 제출

가. 현장설명회

- 응모신청서 (서식 1)

- 사업자등록증

- 관련 면허증

- 시국세 완납 증명서

- 실적증명서(원본)

- 법인인감증명서 또는 사용인감계(사용인감 사용시)

- 법인도장 또는 사용인감도장 지참

- 위임장(대표제외), 재직증명서(대표제외), 신분증(본인확인용)

- 입찰이행보증서(5% 산정) 1부

- 2020회계연도 제무재표(해당 세무사 또는 회계법인 확인필) 1부

- 신용평가등급확인서 1부

- 현장설명 참여자 명함 2매

※ 사본제출 업체는 대표자 날인 원본대조필 제출

나. 응모안 제출시

- 제안업체 일반현황 및 연혁 (서식 2)

- 담당건축사 경력 및 실적 (서식 3)

- 유사용역수행실적 (서식 4)

- 응모안 제출서 (서식 5)

- 층별 세부용도 및 면적표 (서식 6)

- 예정공사비 내역서 (서식 7)

- 관련법규 검토서 (서식 8)

- 설계용역금액 입찰서 (서식 9)

- 대표자 선임계 (서식 10)

- 서약서 (서식 11)

- 설계설명서 10부

- 발표자료(PPT) 1개, USB[(설계 설명서(PDF), 발표자료(PPT 및 PDF), 조감도 및 투시도 이미지파일, 각 A0 size)] 1개

접수번호*

(서식 1)

<한양대학교병원 신축 설계공모> 에 아래와 같이 응모 신청합니다.
응모(대표)자	업체명		이메일
	전화번호		휴대전화
	대표자	(인)
	소재지
공동응모자	업체명		이메일
	전화번호		휴대전화
	대표자	(인)
	소재지
공동응모자 (외국업체)	업체명		이메일
	전화번호		휴대전화
	대표자	(인) 대표자가 대리 날인
	소재지
2021. . 한양대학교병원 귀하

응모 신청서  *‘접수번호’란은 작성하지 않음

응모 신청 접수증

접수번호*
대표건축사사무소명		이메일
전화번호		휴대전화
대표자	(인)
소재지

확인자 :

(서식 2)

제안업체 일반현황 및 연혁

회사명		대표자
기술용역 등록분야
주소
연락처		E-mail
회사설립년도
해당부문 사업기간	년 월 ~ 년 월
주요연혁
회사의 기술인력 보유현황	전체인원	건축사
	명	명
설계관련매출액	2018년	2019년	2020년
	억원	억원	억원

(서식 3)

담당건축사 경력 및 실적

셩명		소속		직위		기술자등급
연령		최종학력 (학위)				자격증
본 사업 참여기간			참여율	%	해당분야 경력	년 개월

유사실적 수행 경험
순번	용 역 명	참여기간 (년월~년월)	총 병상수	지분율	지분적용병상수	담당업무
총 계		00병상 / 00건

※ 첨부 :	1. 자격증 사본

2. 사업책임기술자 경력증명서

3. 실적증명서 사본 (민간거래실적은 계약서 사본, 계산서 사본 첨부)

(서식 4)

유사용역수행실적

업체명
순번	용 역 명	참여기간 (년월~년월)	총 병상수	연면적 (㎡)	지분율	발주처
총 계		00병상 / 00,000㎡ / 00건 (지분율 적용)

※ 공동(분담)이행방식으로 이행한 실적은 설계용역이행비율(참여비율)에 해당하는 규모 실적으로 인정함

※ 첨부 : 실적증명서 사본 (민간거래실적은 계약서 사본, 계산서 사본 첨부)

(서식 5)

응모안 제출서

*‘접수번호’란은 작성하지 않음

접수번호*		제출일자
응모(대표)업체
한양대학교병원 신축 설계공모에 붙임과 같이 응모안을 제출합니다. 붙 임 : 1. 설계설명서 각10부 2. 조감도, 투시도 2매 3. USB 1개 4. 가격입찰서 1부 2021. . . 제출자(대표자) : (인) 한양대학교병원 귀하

(서식 6)

층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

(서식 7)

예정공사비 내역서

(단위 : 천원)

품명		규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	계	비고 (구성비)
건축 공사	구조체
	외장
	내장
	토목
	조경
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
신·재생에너지 설비공사
철거공사
폐기물처리비
OO 공사
계
제경비 (비율계산)
합계 (총공사금액)

(서식 8)

관련법규 검토서

법규명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

(서식 9)

설계가격입찰서
입찰내용	공고번호			입찰일자
	공고명
	주관기관
	제안금액	금 원 (￦ , 부가가치세 포함)
입찰자	상호/법인명				번인등록번호
	주소				전화번호
	대표자				생년월일
	담당자	소속부서			Fax
		전화번호			E-mail
상기 금액으로 가격입찰서를 제출합니다. 2021년 00월 00일 입찰자 : (인)
한양대학교병원 귀중

(서식 10)

대표자 선임계

한양대학교병원 신축 설계공모에 공동응모함에 있어 아래와 같이 ○ ○건축사무소    ○ ○ ○를 응모 대표자로 선임합니다.

○ 응모(대표)자

건축사사무소        주  소 :

업체명 :

성  명 :                   (인)

○ 공동응모자

건축사사무소        주  소 :

업체명 :

성  명 :                   (인)

○ 공동응모자(외국업체 참여시)

건축사사무소        주  소 :

업체명 :

성  명 :                   (인)

*대표자가 대리 날인한 후 당선시 본인 서명 후 원본 제출

한양대학교병원 귀하

(서식 11)

서   약   서

본인은 한양대학교병원 신축 설계공모에 응모하고자 하며, 설계공모 지침 위반시 정해진 처분에 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

○ 응모(대표)자

건축사사무소        주  소 :

업체명 :

성  명 :                   (인)

○ 공동응모자

건축사사무소        주  소 :

업체명 :

성  명 :                   (인)

○ 공동응모자(외국업체 참여시)

건축사사무소        주  소 :

업체명 :

성  명 :                   (인)

*대표자가 대리 날인한 후 당선시 본인 서명 후 원본 제출

한양대학교병원 귀하

(서식 12)

설계공모 서면 질의서

접수번호*		질의일자
질의자	○ ○건축사사무소 대표자 : (인)
	담당자 : 직위: 성명: (인)
	전화 : 이메일 :
질 의 내 용
* 작성시 유의사항 - 접수번호란은 작성하지 않음 - 이메일 전송 후 반드시 전화로 접수여부 및 접수번호 확인 (02-2290-9007, 기획팀 손진석 과장) - 접수확인이 안된 것은 응답하지 않음